
**Тема: Рабочее место. Слесарный верстак.**

( 5 класс)

1. **Что является рабочим местом учащегося в слесарной мастерской:**

1. Столярный верстак
2. Слесарный верстак
3. Парта




2. **Найдите на рисунке крышку верстака**

**3. Найдите на рисунке тиски:**

**4. Найдите на рисунке подверстачье**

**5. Винтовой механизм тисков состоит:**

1. Прижимной колодки, винта
2. Ходового винта, гайки
3. Винта подвижной губки



**6. Найдите на рисунке губки тисков:**

**7. Найдите на рисунке ходовой винт:**

**8. Найдите на рисунке корпус тисков**

**9. По окончании работы зазор между губками тисков должен быть:**

1. Не оставляться
2. Произвольный
3. 5-10 мм

10. При работе запрещается:

1. Сильно ударять по тискам
2. Сильно зажимать деталь в тисках
3. Сильно наклоняться к тискам